附件

淮南舜岳水泥有限责任公司日产4500吨水泥熟料建设项目建设基本情况表

|  |
| --- |
| 拟建设项目基本情况 |
| 企业名称 | 生产线名称 | 建设地址 | 主体设备型号及数量 | 设计产能 | 项目建设时间 | 备注 |
| 淮南舜岳水泥有限责任公司（暂定） | 4500t/d新型干法水泥熟料生产线 | 淮南市大通区九龙岗镇 | 新型干法回转窑1台:Φ4.7m×70 m | 4500t/d | 计划2023年12月开工2025年6月点火投产 | 配套9MW余热发电，协同处置城市城乡垃圾及城市污泥 |
| 退出项目基本情况 |
| 企业名称 | 生产线名称 | 生产地址 | 审批/核准文号及产能规模 | 窑型及实际产能 | 建成投产日期 | 核定产能 | 生产许可证号 | 是否享受退出产能奖补资金和政策支持、计划关停拆除日期 |
| 淮南舜岳水泥有限责任公司 | 1号线：2000t/d新型干法水泥熟料生产线 | 安徽省淮南市八公山区土坝孜街道 | 国经贸投资〔2001〕240号2500 t/d | 新型干法回转窑：1台Φ4.0m×60m2000 t/d | 2004年6月 | 2000 t/d | XK08-001-01822 | 未享受退出产能奖补资金和政策支持，项目投产前两条老生产线关停，设备进行拆除改造，不具备生产熟料的能力，仅用于陶粒制造和污染土热脱附处理。 |
| 2号线：2500t/d新型干法水泥熟料生产线 | 安徽省淮南市八公山区土坝孜街道 | 皖经贸投资函〔2004〕23号2500 t/d | 新型干法回转窑：1台Φ4.0m×60m2500 t/d | 2005年4月 | 2500 t/d | XK08-001-01822 |